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Sayı: 26627

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

ölçü ve ölçü aletleri tip onay belgesi uygulama usul ve  esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
 


MADDE 1 – 12/11/2004 tarihli ve 25641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  


"a) Aşağıda belirtilenlerin dışındaki ölçü ve ölçü aletleri için Bakanlıktan yetki belgesi almış ve işyeri uygunluk belgesine sahip kişi veya kuruluşlarla noterde yapılmış en az üç adet servis bakım sözleşmesinin olması gerekmektedir.


1) Gaz sayaç büyüklüğü G1,6, G2,5 ve G4 dahil olan sayaçlarda, sayaç kapasitesini ölçebilecek nitelikte en az ikisi üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az üç adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla, toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu olması gerekmektedir. 


2) Gaz sayaç büyüklüğü G6’dan (G6 dahil) büyük G160’tan (G160 dahil) küçük olan sayaçlarda, sayaç kapasitesini ölçebilecek nitelikte en az bir adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az üç adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam dört adet tamir ve ayar istasyonu olması gerekmektedir. 


3) Gaz sayaç büyüklüğü G250’den (G250 dahil) büyük G1000’den (G1000 dahil) küçük olan sayaçlarda, bir adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, bir adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam iki adet tamir ve ayar istasyonunun sağlanması, ancak tamir ve ayar istasyonlarından birinin kapasitesinin sayaçları ölçebilecek nitelikte olması gerekmektedir. 


4) Gaz sayaç büyüklüğü G1600’ün (G1600 dahil) üzerindeki sayaçlarda ise ölçüm kapasitesi dikkate alınmamak kaydıyla kendisinin veya yetkili temsilcisinin bir adet tamir ve ayar istasyonunun olması, ayrıca sayacın gereken kontrollerinde akredite edilmiş bir kalibrasyon laboratuvarından veya Ulusal Metroloji Enstitüsünden kalibrasyon sertifikasının olması gerekmektedir.  


5) Sıcak su sayaçları ve ısı ölçerlerde, üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulacak bir adet tamir ve ayar istasyonunun olması gerekmektedir.


6) Mekanik elektrik sayaçlarında, en az ikisi üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az üç adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu olması gerekmektedir. 


7) Soğuk su sayaçlarında; sayaç kapasitesini ölçebilecek nitelikte olmak şartıyla, 40 mm anma çapına kadar (40 mm dahil) olan sayaçlarda en az ikisi üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az üç adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu; 40 mm’den daha büyük anma çaplı olan sayaçlarda bir adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, bir adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam iki adet tamir ve ayar istasyonu olması gerekmektedir.


8) Bant baskülleri ve otomatik teraziler için bir merkez servisi yeterlidir. 


9) Taksimetrelerde üretici veya yetkili temsilcisi tarafından elektronik olarak ölçüm yapabilme yeteneğine sahip bir adet taksimetre muayene standı kurulması, Bakanlıktan yetki belgesi almış ve işyeri uygunluk belgesine sahip kişi veya kuruluşlarla noterden yapılmış en az iki adet taksimetre servisi ile servis bakım sözleşmesinin olması gerekmektedir. 


10) Bakım, onarım ve yedek parça gerektirmeyen ölçü ve ölçü aletlerine bu madde hükümleri uygulanmaz. 


11) Kullanım özelliği ve niteliğinden dolayı servis kurulamayan ölçü ve ölçü aletleri için yapılacak işlemler Bakanlıkça kararlaştırılır."


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 


"AT Tip Onay Belgesi alınmış ve AT İlk Muayene işlemleri tamamlanmış olan ölçü ve ölçü aletleri, piyasaya arz edilmeden önce Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetki verilen imalatçılar tarafından damgalanır."


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"h) Aşağıda belirtilenlerin dışındaki ölçü ve ölçü aletleri için Bakanlıktan yetki belgesi almış ve işyeri uygunluk belgesine sahip kişi veya kuruluşlarla noterde yapılmış en az üç adet servis bakım sözleşmesinin olması gerekmektedir.


1) Gaz sayaç büyüklüğü G1,6 , G2,5 ve G4 dahil olan sayaçlarda sayaç kapasitesini ölçebilecek nitelikte en az iki adet ve iki değişik coğrafi bölgede üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az üç adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu olması gerekmektedir. 


2) Gaz sayaç büyüklüğü G6’dan (G6 dahil) büyük G160’tan (G160 dahil) küçük olan sayaçlarda sayaç kapasitesini ölçebilecek nitelikte en az bir adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az üç adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam dört adet tamir ve ayar istasyonu olması gerekmektedir. 


3) Gaz sayaç büyüklüğü G250’den (G250 dahil) büyük G1000’den (G1000 dahil) küçük olan sayaçlarda bir adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, bir adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam iki adet tamir ve ayar istasyonunun sağlanması, ancak tamir ve ayar istasyonlarından birinin kapasitesinin sayaçları ölçebilecek nitelikte olması gerekmektedir. 


4) Gaz sayaç büyüklüğü G1600’ün (G1600 dahil) üzerindeki sayaçlarda ise ölçüm kapasitesi dikkate alınmamak kaydıyla kendisinin veya yetkili temsilcisinin bir adet tamir ve ayar istasyonunun olması, ayrıca sayacın gereken kontrollerinde akredite edilmiş bir kalibrasyon laboratuvarından veya Ulusal Metroloji Enstitüsünden kalibrasyon sertifikasının olması gerekmektedir. 


5) Sıcak su sayaçları ve ısı ölçerlerde, üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulacak bir adet tamir ve ayar istasyonunun olması gerekmektedir.


6) Elektronik elektrik sayaçlarında, en az üç adet ve üç değişik coğrafi bölgede üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az iki adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu olması gerekmektedir. 


7) Soğuk su sayaçlarında; sayaç kapasitesini ölçebilecek nitelikte olmak şartıyla, 40 mm anma çapına kadar (40 mm dahil) olan sayaçlarda en az iki adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az üç adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu; 40 mm’den daha büyük anma çaplı olan sayaçlarda bir adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, bir adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam iki adet tamir ve ayar istasyonu olması gerekmektedir. 


8) Bant baskülleri ve otomatik teraziler için bir merkez servisi yeterlidir. 


9) Akım ve gerilim ölçü transformatörlerinde, alçak gerilim için (1200 volta kadar) en az iki adet farklı coğrafi bölgelerde üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az bir adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam üç adet muayene istasyonu; orta gerilim için (36000 volta kadar) biri üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş ve bir adedi de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam iki adet muayene istasyonu; yüksek gerilim için (36000 volttan yüksek) üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş bir adet muayene istasyonunun olması zorunludur.


10) Taksimetrelerde üretici veya yetkili temsilcisi tarafından elektronik olarak ölçüm yapabilme yeteneği olan bir adet taksimetre muayene standı kurulması, Bakanlıktan yetki belgesi almış ve işyeri uygunluk belgesine sahip kişi veya kuruluşlarla noterde yapılmış en az iki adet taksimetre servisi ile servis bakım sözleşmesinin olması gerekmektedir.   


11) Bakım, onarım ve yedek parça gerektirmeyen ölçü ve ölçü aletlerinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 


12) Kullanım özelliği ve niteliğinden dolayı servis kurulamayan ölçü ve ölçü aletleri için yapılacak işlemler Bakanlıkça kararlaştırılır."


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 


"Ulusal Tip Onay Belgesi alınan ölçü ve ölçü aletleri, piyasaya arz edilmeden önce Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetki belgesi verilen imalatçılar tarafından damgalanır."


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin  10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"d) Aşağıda belirtilenler dışındaki ölçü ve ölçü aletleri için Bakanlıktan yetki belgesi almış ve işyeri uygunluk belgesine sahip kişi veya kuruluşlarla noterde yapılmış en az üç adet servis bakım sözleşmesinin olması gerekmektedir.


1) Gaz sayaç büyüklüğü G1,6, G2,5 ve G4 dahil olan sayaçlarda sayaç kapasitesini ölçebilecek nitelikte en az iki adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az üç adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu olması gerekmektedir. 


2) Gaz sayaç büyüklüğü G6’dan (G6 dahil) büyük G160’tan (G160 dahil) küçük olan sayaçlarda sayaç kapasitesini ölçebilecek nitelikte en az bir adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az üç adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam dört adet tamir ve ayar istasyonu olması gerekmektedir. 


3) Gaz sayaç büyüklüğü G250’den (G250 dahil) büyük G1000’den (G1000 dahil) küçük olan sayaçlarda bir adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, bir adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam iki adet tamir ve ayar istasyonunun sağlanması, ancak tamir ve ayar istasyonlarından birinin kapasitesinin sayaçları ölçebilecek nitelikte olması gerekmektedir. 


4) Gaz sayaç büyüklüğü G1600’ün (G1600 dahil) üzerindeki sayaçlarda ise ölçüm kapasitesi dikkate alınmamak kaydıyla kendisinin veya yetkili temsilcisinin bir adet tamir ve ayar istasyonunun olması, ayrıca sayacın gereken kontrollerinde akredite edilmiş bir kalibrasyon laboratuvarından veya Ulusal Metroloji Enstitüsünden kalibrasyon sertifikasının olması gerekmektedir. 


5) Sıcak su sayaçları ve ısı ölçerlerde, üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulacak bir adet tamir ve ayar istasyonunun olması gerekmektedir.


6) Mekanik elektrik sayaçlarında, en az iki adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az üç adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu olması gerekmektedir. 


7) Soğuk su sayaçlarında; sayaç kapasitesini ölçebilecek nitelikte olmak şartıyla, 40 mm anma çapına kadar (40 mm dahil) olan sayaçlarda en az iki adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, en az üç adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam beş adet tamir ve ayar istasyonu; 40 mm’den daha büyük anma çaplı olan sayaçlarda bir adet üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kurulmuş, bir adet de noter sözleşmeli olmak şartıyla toplam iki adet tamir ve ayar istasyonu olması gerekmektedir.


8) Bant baskülleri ve otomatik teraziler için bir merkez servisi yeterlidir. 


9) Taksimetrelerde üretici veya yetkili temsilcisi tarafından elektronik olarak ölçüm yapabilme yeteneği olan bir adet taksimetre muayene standı kurulması, Bakanlıktan yetki belgesi almış ve işyeri uygunluk belgesine sahip kişi veya kuruluşlarla noterden yapılmış en az iki adet taksimetre servisi ile servis bakım sözleşmesinin olması gerekmektedir.   


10) Bakım, onarım ve yedek parça gerektirmeyen ölçü ve ölçü aletlerinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 


11) Kullanım özelliği ve niteliğinden dolayı servis kurulamayan ölçü ve ölçü aletleri için yapılacak işlemler Bakanlıkça kararlaştırılır."


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Tip onay belgesi veya tip inceleme sertifikasına sahip ve muayene kuruluşu veya onaylanmış kuruluş ile işlemleri tamamlanmış olan ölçü ve ölçü aletleri, Bakanlıkça kaydı yapıldıktan sonra ilgili teknik düzenlemesinde belirtildiği şekilde piyasaya arz edilir." 


MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin, 


a) 1 inci maddesi ile değiştirilen Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 9 numaralı alt bendi; 3 üncü maddesi ile değiştirilen 8 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinin 10 numaralı alt bendi; 5 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 9 numaralı alt bendi 1/3/2008 tarihinde; 


b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 


yürürlüğe girer. 


MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

